# 接口测试

## 启动命令

测试1：正常，未锁定

发送：AA55,2,1,39:1c:4a:2d:5e:cc,32.085274,118.834042,1.0.1

返回： AA66,39:1c:4a:2d:5e:cc,0

测试2：正常，被锁定

发送：AA55,2,1,38:1c:4a:2d:5e:cc,31.18,116.18,1.0.1

返回：AA66,38:1c:4a:2d:5e:cc,1

测试3：uuid 不存在

发送：AA55,2,1, **38:1c:4a:2d:5e:cc,31.18,116.18,1.0.1**

返回: cmd uuid error,uuid: 38:1c:4a:2d:5e:cc